**Vážený záujemca**

**Vec: Vysvetľovanie súťažných podkladov č. 1**

Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice ako verejný obstarávateľ podľa §7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o verejnom obstarávaní”) vyhlásil súťaž na predmet zákazky **„Stredná odborná škola technická Košice - Stavebné úpravy odborných učební“**, Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená partnerskej dohode <https://soskuke.edupage.org/text34/>? (ďalej len “Výzva na predkladanie ponúk”).

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie súťažných podmienok verejný obstarávateľ v súlade so Súťažnými podkladmi poskytuje nasledovné vysvetlenie:

**Otázka č. 1**

po vykonani obhliadky dielni na Kukucinovej ulici by som Vas chcel poprosit doplnit podklady o Suhrnnu technicku spravu

**Odpoveď č. 1**

Verejný obstarávateľ dopĺňa do projektovej dokumentácie súhrnnú technickú správu.

**Otázka č. 2**

po vykonani obhliadky dielni na Kukucinovej ulici by som Vas chcel poprosit o doplnenie podkladov k zakazke:  
Dopnit podklady o vykresy:

D.04 Rez A-A, B-B- navrhovaný stav,

D.05 Pôdorys 1.NP- pôvodný stav,

D.06 Rez A-A, B-B- pôvodný stav

D.07 Pôdorys 1. NP- navrhovaný stav

D.08 Rez A-A, B-B- navrhovaný stav

**Odpoveď č. 2**

Verejný obstarávateľ dopĺňa do projektovej dokumentácie požadované výkresy.

**Otázka č. 3**

Drazky a prestupy konstrukciami je potrebne koordinovat s projektami ELLEKTRO, ZTI a ÚK - preto prosim o ich doplnenie k vyzve

**Odpoveď č. 3**

Verejný obstarávateľ vzhľadom na malý rozsah prác profesií ELI, ZTI a ÚK sa rozhodol neriešiť projektovú dokumentáciu týchto častí.

V rámci ELI je, ako je uvedené v súhrnnej správe, je potrebné zrealizovať výmenu svetelného a zásuvkového rozvodu učební, vrátane elektroinštalačných prvkov a svietidiel a cez novú poistkovú skrinku napojiť na pôvodný rozvod. V časti ZTI práce predstavuje osadenie nových umývadiel s batériou s napojením na pôvodný rozvod ZTI. V časti ÚK sa jedná o montáž nových radiátorov a napojenie na pôvodný rozvod ÚK.

**Otázka č. 4**

V prilohe C2 - vykaz vymer b) chyba polozka material - dlazba

**Odpoveď č. 4**

Verejný obstarávateľ dopĺňa položku do výkazu výmer:

Kód položky- 5978651440 Popis položky- Gres dlaždice 600x600mm (príp. altern., minim. rozm. 400x400mm) vo výmere 66,3m2.

Uchádzač si predmetnú položku sám zapracuje do výkazu výmer.

**Otázka č. 5**

1 014 611421131 Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha 5 %,štuková m2 65,000

2 014 612421131

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, štuková m2 149,323

28 013 978011121 Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t m2 65,000

29 013 978013121 Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t m2 149,323

**Odpoveď č. 5**

2 014 612421131

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, štuková m2 149,323

1 014 611421131 Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha 5 %,štuková m2 65,000

Tieto položky riešia opravu omietok, ktoré boli odstránené alebo poškodené ako prípravu- podklad pre ďalšie vrstvy. V prípade stropov je to finálny povrch z dôvodu inštalácie podhľadu, oprava je navrhnutá preto, aby nedochádzalo k ďalšiemu uvoľňovaniu omietok.

28 013 978011121 Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t m2 65,000

29 013 978013121 Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t m2 149,323

Tieto položky predstavujú odstránenie uvoľnených a nesúdržných častí omietok, aby sa predišlo ich opadávaniu počas ďalšieho užívania priestorov. Toto je možné zistiť až pri realizácii, preto je to riešené položkou, kde sa udáva odhadované percento odstraňovaných povrchov z celkového množstva. (teda napr. do 10% z celkovej výmery 65m2).

**Na základe uvedeného verejný obstarávateľ primerane predĺžil lehotu na predkladanie ponúk do 07.12.2018.**

Doplnené dokumenty vrátane editovateľnej podoby súťažných podkladov sú dostupné na adrese:

<https://moja.uschovna.zoznam.sk/link/e013451d-e00e-48bc-9208-f5ec456bbe9e?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing>

(odkaz je potrebné nakopírovať celý)

V Košiciach dňa 28.11.2018

Mgr. Soňa Molnárová

za proces verejného obstarávania